Број: ИД-КД 1578/4

Дана: 14.05.2019. године

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**На основу чл. 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 68/15), Центар за заштиту одојчади, деце и омладине**, **Београд**, **Звечанска 7 (у даљем тексту: Наручилац) дана 14.05.2019. године, врши**

**ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**у поступку јавне набавке мале вредности**

**Набавка радова– Извођење грађевинских и грађевинско- занатских радовa на реконструкцији и санацији у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119 и у Прихватилишту у оквиру Стационара за мајку и дете у Звечанској бр. 7, ЈНМВ Ред. бр. 4/2019**

**I** Мења се конкурсна документација, у поглављу 5. Упутство понуђачима како да сачине понуду, Образац структуре ценe са упутством како да се попуне 2а, за партију бр. 1, на страни 30 и 31, у тачки 1.7, те сада исти гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни  број** | **Опис радова** | **Јед. мере** | **Количина** | **Јединична цена  (без ПДВ- а)** | | | **У К У П Н О  (без ПДВ- а)** | | |
|
| **Материјал** | **Рад** | **Свега по**  **јед. мере**  **(V+VI)** | **Материјал**  **(IVxV)** | **Рад**  **(IVxVI)** | **СВЕГА**  **мат. + рад**  **(VIII+IX)** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** |
| Svi molersko farbarski radovi imaju se izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom,uz punu primenu savremenih alata i mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova.Svi upotrebljeni materijali, spojna i vezivna sredstva moraju biti propisanog kvaliteta, odnosno da poseduju ateste. Radovi se moraju izvesti kvalitetno u svemu prema važećim propisima, standardima i tehničkoj dokumentaciji. Podloga mora biti postojana, čista suva i potpuno ravna. Pre nanošenja završnog sloja podlogu pripremiti u svemu prema važećim propisima i uputstvima proizvođača materijala. Pokrivni premazi moraju potpuno da pokriju podlogu. Kod površina gde se podloga posebno ne priprema izvršiti gitovanje manjih neravnina. Upotrebljeni materijali moraju dobro da prijanjaju, da su prema svojoj nameni otporni, da nisu štetni po zdravlje, da ne deluju agresivno na materijale sa kojima su u dodiru, da obrađene površine imaju oštre dodirne ivice.  ***Напомена:***  ***-****Предмер радова је израђен на основу скице урађене након узимања мера постојећег стања, односно снимања објекта и фотографија.*  ***-****Добављач ће бити дужан да пре извођења радова провери све потребне мере на лицу места.*  *- У цену радова урачунати сав потребан материјал са транспортом и уградњом, употребу радне скеле за позиције где је потребна*, *као иутовар свог шута са градилишне депоније у камион, превоз до градске депоније удаљене до 15 км.* | | | | | | | | | |
| **А** | **ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИ РАДОВИ- ПАРТИЈА БРОЈ 1- Молерско- фарбарски радови у Прихватилишту за ургентну заштиту деце и омладине од злостављања и занемаривања у Браће Јерковић бр. 119** | | | | | | | | |
|  |  | | | | | |  |  |  |
| **1.** |  | **ЈМ** | **КОЛ** | **МАТ** | **РАД** | **М+Р** | **Ʃ МАТ** | **Ʃ РАД** | **Ʃ М+Р** |
| **1.1** | Delimično struganje starih oštećenih od prodora vode, višeslojne nanose disperzionih boja i gleta sa zidova i plafona do zdrave površine. Sav porozni malter prema mokrim čvorovima obiti odraditi penetraciju zidova hidroizolacionim dvokomponentnim materijalom a nakon prosušivanja malterisati produženim malterom . Šut sakupiti u džakove i lagerovati na privremenu gradilišnu deponiju a nakon završenih radova transportovati na gradsku deponiju udaljenu do 10 km. U cenu radova uračunati rad i sav potreban materijal kao i odvoz šuta. Obračun količine radova po m2 obijene i novomalterisane površine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | 6.60 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | "Nabavka i postavljanje zaštite podova od deblje polietilenske folije. Sva eventualna prljanja ili oštećenja poda padaju na teret izvođača. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| **1.3** | Nabavka potrebnog materijala i priprema za bojenje plafona. Priprema se sastoji od krpljenja i gletovanje (30% od ukupne površine), pranja, gipsovanja po potrebi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| **1.4** | Nabavka potrebnog materijala i bojenje plafona poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| **1.5** | Nabavka potrebnog materijala i priprema za bojenje zidova poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta. Priprema se sastoji od krpljenja i gletovanje (30% od ukupne površine), pranja, gipsovanja po potrebi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | 207.00 |  |  |  |  |  |  |
| **1.6** | Nabavka potrebnog materijala i bojenje zidova poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | 690.00 |  |  |  |  |  |  |
| **1.7** | Bojenje starih zidova masne cokle vodoperivim “Tikkurila bojom i sličnim materijalima, preko stare uljane boje. Porozne zidove sastrugati, očistiti , ipregnirati akrilnom podlogom i po potrebi oprati deterdžentom. Nakon prosušivanja sve sastrugane površine pregletovati glet masom u vise nanosa do potpunog izravnanja. Brusiti, kitovati sitna oštećenja i pukotine, prebojiti (preflekovati) sve gitovane površine. Nakon prosušivanja bojiti vodoperivim akrilnim bojama prvi i drugi put u sjaju kao završni sloj. Boja i ton po izboru naručioca radova Obračun količine radova m2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | m2 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РЕКАПИТУЛАЦИЈА** | | **без ПДВ- а** | **ПДВ** | **са ПДВ- ом** |
| **A** | **ГРАЋЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |  |  |
|  | **УКУПНО РАДОВИ:** |  |  |  |
|  | ***УКУПНО (са ПДВ- ом) словима:*** | | | |

*Потпис овлашћеног лица понуђача:*

*Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.*

\*\* *У случају подношења заједничке понудегрупа понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као саставни део заједничке понуде.*

**II Обавештавамо све заинтересоване да смо исправили конкурсну документацију у претходно наведеним деловима и да је рок за подношење понуда промењен и да је исти продужен до 20.05.2019. године до 09:00 часова, док ће се јавно отварање понуда одржати у 09:30 часова.**

**III Сви остали услови из конкурсне документације остају непромењени.**

**IV Контакт особа:** [**stefan\_jevtic86@hotmail.rs**](mailto:stefan_jevtic86@hotmail.rs)**,** [**jovanka.jakovljevic@yahoo.com**](mailto:jovanka.jakovljevic@yahoo.com)

**V Ова измена чини саставни део конкурсне документације.**

**Комисија за јавне набавке**