**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**Центар за заштиту одојчади,деце и омладине**

**Београд,Звечанска 7**

**ЈАВНА НАБАВКА-** **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ И ВЕШЕРАЈ**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 9/2019**

**Број 3017/4**

**Београд, јун2019. године**

**Укупан број страна документације: 47**

На основу чл. 32, 61. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 9/2019, деловодни бр. 3017 од 14.06.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 9/2019*,* деловодни бр. 3017/1 од 14.06.2019. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**у отвореном поступку за јавну набавку – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ И ВЕШЕРАЈ**

**ЈН бр 9/2019**

Конкурсна документација садржи:

|  |
| --- |
| Општи подаци о јавној набавци |
| Подаци о предмету јавне набавке |
| Врста, карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| Обраѕац понуде |
| Модел уговора |
| Образац структуре ценe |
| Образац трошкова припреме понуде |
| Образац изјаве о независној понуди |
| Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона |

***ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ***

**1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Центар за заштиту одојчади,деце и омладине

Адреса: *Београд, Звечанска 7*

Интернет страница:[www.zvecanska.rs](http://www.zvecanska.rs)

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 9/2019су добра *–* **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ И ВЕШЕРАЈ**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

**5. Контакт (лице или служба)**

Лица за контакт: Ивана Радуловић, Стефан Јевтић,Jованка Јаковљевић

Е-mail адреса: [jovanka.jakovljevic@yahoo.com](mailto:jovanka.jakovljevic@yahoo.com), [ivanar@czodo.rs](mailto:ivanar@czodo.rs) или [stefan.jevtic@czodo.rs](mailto:stefan.jevtic@czodo.rs)

број факса: 011-2648-154

***ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. **9/2019** су  *добра –* **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ И ВЕШЕРАЈ**

Шифра и општи речник набавки:

39221000-7– кухињска опрема

42716000-8 Машине за прање рубља, хемијско чишћење и сушење

***ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

Врста и количина добара су садржани у обрасцу структуре цена, чиме су дефинисани и карактеристике, квалитет и опис добара. У цену је укључена испорука, уградња, пуштање у рад и обука запослених за рад на опреми.

Рок испоруке добаране може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора.

Место испоруке, уградње, пуштање у рад и обука запослених за рад на опреми – у радним јединицама Наручиоца.

***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

1. ***УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА***
   1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
2. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар *(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);*
3. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре *(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);*
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);*
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде *(чл. 75. ст. 2. Закона).*

***1.2.***Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.У погледу финансијског капацитета :

Да је понуђач био ликвидан у периоду од најмање 6 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу ЈН

Доказ:Потврда о броју дана неликвидности коју издаје НБС

2. У погледу пословног капацитета :

2.1 Да је понуђач у претходне три године (2016, 2017. i 2018.) испоручио и монтирао минимум

1. Три машине за прање веша захтеваног описа и карактеристика

2. Три електрична штедњака захтеваног описа и карактеристика

3. Три расхладн аормана захтеваног описа и карактеристика које комисија купца (крајњег корисника) може да види и зврши обилазак.

Доказ: Потврда претходног наручиоца –купца(крајњег корисника) попуњена, оверена и потписана на обрасцу из КД и списак претходних наручилаца на меморандуму понуђача који треба да садржи:назив претходног наручиоца, број уговора или фактуре , годину и број испоручених и монтираних добара, оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача .

2.2 Да понуђач има успостављен систем менаџмента квалитетом према захтевима важећих и то:

ISО 9001:2015, ISО 14001:2015, OHSAS 18001:2007 или ISO 45001: или одговарајућих за област продаје, монтаже и поправке професионалне угоститељске опреме .

Доказ: Копије важећих сертификата издатих од стране акредитованих међународних или домаћих сертификационих тела

3.У погледу кадровског капаците та

Да понуђач у моменту подношења понуде има мин 4 радно ангажована лица и то : 1 машински техничар , 2 електромеханичара, 1 електротехничар за електронику и аутоматику који поседују сертификат –овлашћење за сервисера издат од стране произвођача понуђених професионалних апарата (за све позиције осим за касете за пренос хране јер исте не спадају у уређаје).

Доказ:

- За запослене (на неодређено/одређено време) : фотокопије обрасца M3-A ( трећа страна обрасца M1) или образац M-A јединствени.

- За ангажоване по другом основу: - фотокопија обрасца MUN и доказ о правном основу ангажовања (уговор о делу и сл..)

- Копија наведених сертификата

4. У погледу техничког капацитета

Да понуђач у моменту подношења понуда има најмање:

4 теретно – сервисна возила за превоз и сервисирање опреме. Возила морају бити технички исправна и регистрована у моменту подношења понуде

Доказ: Фотокопија саобраћајне дозволе са читачем и полиса осигурања од аутоодговорности

ДРУГИ ДОДАТНИ УСЛОВИ НАРУЧИОЦА

Гарантни рок : минимум две године

Доказује се навођењем гарантног рока на предвиђеним местима у КД

Уз понуду је потребно доставити и изјаву понуђача под материјалном и кривичном одговорношћу да ће одржавати и сервисирати у гарантном року понуђена добра оригиналним резервним деловима као и да ће обезбедити упутство за употребу машина и обучити особље за рад са машинама.

Понуђач-сервисер треба да гарантује набавку оригиналних делова 5 година од истека гаранције

НАПОМЕНА: Понуђач је обавезан да уз понуду достави каталог , каталошки лист или проспект произвођача понуђене опреме.Уколико је проспект на страном језику треба доставити превод на српски језик .У случају да понуђач не достави захтевано , понуда ће се сматрати неприхватљивом

Квалитет: У складу са захтевима из техничке спецификације добара

* + Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.
  + Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

***УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА***

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

1. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде *(чл. 75. ст. 2. Закона).*

Доказ: Потписан и оверен образац Изјаве.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује **у складу са већ написаним у претходном поглављу.**

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4), док додатне услове испуњавају заједно.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) и 4). Ови понуђачи достављају копију Извода из регистра понуђача Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

***УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Центар за заштиту одојчади,деце и омладине,Београд Звечанска 7 са назнаком: **,, Понуда за јавну набавку** **добара** – **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ и ВЕШЕРАЈ** , **ЈН бр. 9/2019, НЕ ОТВАРАТИ”.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.07.2019.године, до 10:00 часова*.*

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

***3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар за заштиту одојчади,деце и омладине,Београд Звечанска 7*,*  са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку** **добара** – **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ** **И ВЕШЕРАЈ**  **ЈН бр. 9/2019- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Допуна понуде** **за јавну набавку** **добара** - **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ** **И ВЕШЕРАЈ**  **ЈН бр. 9/2019- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку** **добара** – **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ** **И ВЕШЕРАЈ**  **ЈН бр. 9/2019- НЕ ОТВАРАТИ”** или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку** **добара** – **НАБАВКА ОПРЕМЕ КУХИЊУ** **И ВЕШЕРАЈ**  **ЈН бр. 9/2019- НЕ ОТВАРАТИ”.**

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***8.1.*** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања*.*

Рок плаћања је 45 дана*,* од дана пријема исправно испостављене фактуре по преузимању добара. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Извршилац је у обавези да на фактури наведе датум и број Уговора додељен од стране Наручиоца.

Извршилац се обавезује да фактуру, пре достављања Наручиоцу, региструје у Централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура ((«Службени гласник РС», бр. 7/2018).

Наручилац је дужан да измирује новчане обавезе по фактурама које су исправно регистроване у Централном регистру фактура.

***8.2.*** Захтев у погледу реализације уговора

Рок реализације уговоране може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора.

**8.3.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

***9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

***10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Средства финансијског обезбеђења које доставља понуђач приликом подношења понуде:

Банкарска гаранција пословне банке понуђача за озбиљност понуде, прописно потписана и оверена, која је безусловна и платива на први позив у висини од 2% вредности понуде без ПДВ-а са роком трајања од минимум 60 дана од дана отварања понуда.

Средства финансијског обезбеђења које доставља изабрани понуђач приликом закључења уговора:

За добро извршење посла- БЛАНКО МЕНИЦА, прописно потписана и оверена, са меничним овлашћењем на попуну у висини 10% од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да извршилац не извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена извршиоцу у року од 30 дана након извршења свих уговорених обавеза.

Уз меницу изабрани понуђач је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца

- фотокопију овереног захтева за регистрацију меница од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

***11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику *[путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: јovanka.jakovljevic@yahoo.com* [*ivanar@czodo.rs*](mailto:ivanar@czodo.rs) *или* [*stefan.jevtic@czodo.rs*](mailto:stefan.jevtic@czodo.rs) *или факсом на број 011-*2648-154*]*тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 9/2019".**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

**13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

**15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

**16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији).

**17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који би могао да претрпи штету због поступања наручиоца, у складу са одредбама 148. до 159. ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је (10) десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом Захтеву за заштиту права, осим ако Републичка комисија на предлог Наручиоца не одлучи другачије.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси захтев након отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

**19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Законa.

**ПОНУЂАЧ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н А Р У Ч И Л А Ц:**

**Број понуде:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЦЗОДО**

**Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б Е О Г Р А Д**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ- ЈН бр. 9/2019-**

**НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ И ВЕШЕРАЈ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЈН**  **Бр.**  **7/**  **2019** | **НАЗИВ, ВРСТА И**  **КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА** | **Јед.**  **мере** | **Кол.** | **Јед. цена без ПДВ-а** | **Јед. цена са ПДВ-ом** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| 1. | **Mašina za pranje veša**  - Tip grejanja: električno  - Kapacitet punjenja: 18-20 kg suvog veša  - Brzina bubnja pri centrifugiranju: minimum 980 ob/min.  - Faktor G: 400  - Kada i bubanj od nerđajućeg čelika AISI304  - Upravljanje mašinom je preko mikroprocesora.  - Automatski sistem vaganja koji detektuje količinu veša ubačenog u mašinu i  koristi samo neophodnu količinu energetskih resursa i na taj način smanjuje  vreme pranja i potrošnju.  - Displej sa bitnim parametrima pranja na srpskom jeziku.  - Jednostavan, moderan i interaktivan interfejs namenjen za pet nivoa korisnika  - Mogućnost kreiranja kontrolnog sistema konektovanog preko Wi-Fi na Cloud  - Zapremina bubnja: minimum 180 dm3  - Prečnik vrata: minimum 460 mm  - Potrošnja vode po ciklusu (za 100% nominalnog kapaciteta) 116,2 litara.  - Priključak struje: 400V/3N /50-60 Hz  - Ukupna snaga maksimum 21,36 kW  - Dimenzije (ŠxDxV): 970x940x1460 mm +/- 2%  - Neto težina: 385 kg+/-2%  - Nivo buke: do 65 dB  - Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015  Uključena isporuka i montaža | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. | **Električni štednjak s 4 grejne ploče i pećnicom**  Radna površina izrađena iz jednog komada od AISI 304  nerđajućeg čelika 15/10 sa scotch brite završnom obradom.  Radna površina sa zaobljenim prednjim rubom.  Rubovi stranica pod pravim uglom za savršeno slaganje linije.  Upravljačka ploča jednostavno se skida radi lakšeg čišćenja i  održavanja.  Električne grejne ploče sa zaobljenim rubovima 300x300mm.  4 grejne ploče svaka po 3,5 kW. Prekidač sa 6 pozicija za  optimalnu kontrolu temperature  Električna pećnica GN 2/1 sa donjim i gornjim grejačem i  termostatskom regulacijom temperature od 50o do 300oC  Snaga pećnice: 7,5 kW  Noge izrađene od AISI 304 s regulacijom visine od 50 mm.  Priključna snaga: 21,5 kW  Priključni napon: 400/230V 3N 50Hz  Dimenzije: 800 x 930 x 870 mm  Proizvođač mora posedovati standard ISO 9001:2015  Uključena isporuka i montaža | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3. | **Mašina za pranje posuđa**  Soft-touch kontrolni panel  izrada inox 18/10 AISI 304  gornjе i donje rotacione ruke pranja i ispiranje – izrada inox  četiri ciklusa pranja 60“-120“-180“-neograničeno,( 1080-540-360 tanjira/h)  interaktivni grafički displej –pokazuje sve faze pranja  temperatura pranja i ispiranja ispisane na displeju  kompletno programiranje svih parametara pranja  brojač ciklusa pranja  servisni nivo održavanja  RCB sistem ispiranja – omogućava konstantnu temperaturu ispiranja  temperatura ispiranja 80-90 °C  priključak vode 3/4  dozirna pumpa za sredstvo pranja i ispiranja  termokontrola uređaj koji garantuje izabranu temperaturu za svaki  ciklus ispiranja i u slučaju nonstop rada  potrošnja vode po ciklusu – 2,6 l +- 5%  samopranje  integrisani filteri tanka  automatsko punjenje tanka  dimenzija korpe 500x500 mm  maksimalna visina umetanja posudja 400 mm +- 5%  kapacitet rezervoara 18 l +- 5%  kapacitet bojlera za ispiranje 5 l +- 5%  dimenzije 600x650x890 mm +- 5%  ukupna snaga 6650 W +- 5%  400/3/4 50Hz  set korpi – 2 korpe PVC 12-18 tanjira,ravna korpa, korpa za escajg 2 kom  omekšivač vode sa meračem protoka 230V 50/60Hz, 4 W,  1500 l/h, priključak min 2 bar max 8 bar, dimenzije 320x660x500 mm  +- 5%, težina 16 kg +- 5%, rezervoar za so, priključak ½“**.**  Uključena isporuka i montaža | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 4. | **Rashladni orman**  Integralno kućište sa izolacijom od 60 mm sa poliuretanskom penom HFO,  koji ima GWP nivo 0;  Materijal izrade je Aisi 304 i iznutra i spolja, izuzev gornje, zadnje i  bočnih strana koji su od Aisi 430;  Monoblok jedinice, koriste gas R290 (GWP jednak 3),  Odmrzavanje toplim gasom  Delimično kanalisana ventilacija za pravilnu cirkulaciju vazduha  unutar komore;  Vođice su savijene i sigurne za ruke, police se mogu vaditi.  Mikro prekidač za zaustavljanje ventilatora radi otvaranja vrata je  mehanički i nije ga potrebno pomerati u slučaju promene smera otvaranja;  Vrata su reverzibilna, dovoljno je montirati donju šarku na suprotnoj strani;  Unutrašnje police su uglavljene i mogu se lako ukloniti kako bi se  obezbedila maksimalna pogodnost prilikom čišćenja;  Sa jednim vratima  Režim hlađenja 0° -+8°  kapacitet 700 l  snaga 0,33 Kw, 230/50 V/Hz  dimenzije 720x800x2020 mm  Uključena isporuka i montaža | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5. | **Mašina za sušenje veša**  Tip grejanja: električno  Kapacitet: minimum 24 kg veša po punjenju (kod odnosa 1:25)  Bubanj od inoxa.  Sistem recikliranja vazduha koji omogućava uštedu energije.  Automatska inverzija smera okretanja bubnja sa 2 promene smera u minutu.  Zahvaljujući termičkoj izolaciji bubnja i odvodnih kanala za topli vazduh ostvaruje  se značajna ušteda energije i smanjenje vremena sušenja do 12 minuta po ciklusu  što omogućava da se obavi dodatna 3-4 ciklusa svakih 8 sati.  Kompjuterski kontrolisano vreme sušenja i temperature uključujući  10 programa spremnih za upotrebu.  Zapremina bubnja: minimum 600 dm3  Otvor vrata (staklena vrata) Ø 612 mm +/-2%  Snaga grejanja: 21/30 kW +/-2%  Snaga motora 1,1+0,55 kW+/-2%  Priključni napon: 400V/ 3N /50Hz  Dimenzije mašine (ŠxDxV): dim. 970x1205x1810 mm+/-2%  Neto težina : 306 kg+/-2%  Nivo buke: 55 dB  - Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015  Uključena isporuka i montaža | ком | 2 |  |  |  |  |
| 6. | **Mašina za pranje veša**  - Tip grejanja: električno  - Kapacitet punjenja: 28-30 kg suvog veša  - Brzina bubnja pri centrifugiranju: minimum 915 ob/min.  - Faktor G: 350  - Kada i bubanj od nerđajućeg čelika AISI304  - Upravljanje mašinom je preko mikroprocesora.  - Automatski sistem vaganja koji detektuje količinu veša ubačenog u mašinu i  koristi samo neophodnu količinu energetskih resursa i na taj način smanjuje  vreme pranja i potrošnju.  - Displej sa bitnim parametrima pranja na srpskom jeziku.  - Jednostavan, moderan i interaktivan interfejs namenjen za pet nivoa korisnika  - Mogućnost kreiranja kontrolnog sistema konektovanog preko Wi-Fi na Cloud  - Zapremina bubnja: minimum 280 dm3  - Prečnik vrata: minimum 460 mm  - Potrošnja vode po ciklusu (za 100% nominalnog kapaciteta) maksimum 245 litara.  - Priključak struje: 400V/3N /50-60 Hz  - Ukupna snaga: 22,6 kW +/- 2%  - Dimenzije (ŠxDxV): 970x1187x1460 mm +/- 2%  - Neto težina: 475 kg +/- 2%  - Nivo buke: do 65 dB  - Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 Uključena isporuka i montaža | ком | 2 |  |  |  |  |
| 7. | **Rashladni orman**  Integralno kućište sa izolacijom od 60 mm sa poliuretanskom penom HFO,  koji ima GWP nivo 0;  Materijal izrade je Aisi 304 i iznutra i spolja, izuzev gornje, zadnje i  bočnih strana koji su od Aisi 430;  Monoblok jedinice, koriste gas R290 (GWP jednak 3),  Odmrzavanje toplim gasom  Delimično kanalisana ventilacija za pravilnu cirkulaciju vazduha  unutar komore;  Vođice su savijene i sigurne za ruke, police se mogu vaditi.  Mikro prekidač za zaustavljanje ventilatora radi otvaranja vrata je  mehanički i nije ga potrebno pomerati u slučaju promene smera otvaranja;  Vrata su reverzibilna, dovoljno je montirati donju šarku na suprotnoj strani;  Unutrašnje police su uglavljene i mogu se lako ukloniti kako bi se  obezbedila maksimalna pogodnost prilikom čišćenja;  Sa jednim vratima  Režim hlađenja 0° -+8°  kapacitet 700 l  snaga 0,33 Kw, 230/50 V/Hz  dimenzije 720x800x2020 mm +/- 2%  Uključena isporuka i montaža | ком | 1 |  |  |  |  |
| 8. | **Mašina za pranje veša**  - Tip grejanja: električno  - Kapacitet punjenja: 18-20 kg suvog veša  - Brzina bubnja pri centrifugiranju: minimum 980 ob/min.  - Faktor G: 400  - Kada i bubanj od nerđajućeg čelika AISI304  - Upravljanje mašinom je preko mikroprocesora.  - Automatski sistem vaganja koji detektuje količinu veša ubačenog u mašinu i  koristi samo neophodnu količinu energetskih resursa i na taj način smanjuje  vreme pranja i potrošnju.  - Displej sa bitnim parametrima pranja na srpskom jeziku.  - Jednostavan, moderan i interaktivan interfejs namenjen za pet nivoa korisnika  - Mogućnost kreiranja kontrolnog sistema konektovanog preko Wi-Fi na Cloud  - Zapremina bubnja: minimum 180 dm3  - Prečnik vrata: minimum 460 mm  - Potrošnja vode po ciklusu (za 100% nominalnog kapaciteta) 116,2 litara.  - Priključak struje: 400V/3N /50-60 Hz  - Ukupna snaga maksimum 21,36 kW  - Dimenzije (ŠxDxV): 970x940x1460 mm +/- 2%  - Neto težina: 385 kg+/-2%  - Nivo buke: do 65 dB  - Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015  Uključena isporuka i montaža | ком | 1 |  |  |  |  |
| 9. | **Mašina za sušenje veša**  Tip grejanja: električno  Kapacitet: minimum 24 kg veša po punjenju (kod odnosa 1:25)  Bubanj od inoxa.  Sistem recikliranja vazduha koji omogućava uštedu energije.  Automatska inverzija smera okretanja bubnja sa 2 promene smera u minutu.  Zahvaljujući termičkoj izolaciji bubnja i odvodnih kanala za topli vazduh ostvaruje  se značajna ušteda energije i smanjenje vremena sušenja do 12 minuta po ciklusu  što omogućava da se obavi dodatna 3-4 ciklusa svakih 8 sati.  Kompjuterski kontrolisano vreme sušenja i temperature uključujući  10 programa spremnih za upotrebu.  Zapremina bubnja: minimum 600 dm3  Otvor vrata (staklena vrata) Ø 612 mm +/-2%  Snaga grejanja: 21/30 kW +/-2%  Snaga motora 1,1+0,55 kW+/-2%  Priključni napon: 400V/ 3N /50Hz  Dimenzije mašine (ŠxDxV): dim. 970x1205x1810 mm+/-2%  Neto težina : 306 kg+/-2%  Nivo buke: 55 dB  - Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015  Uključena isporuka i montaža | ком | 1 |  |  |  |  |
| 10. | **Rashladni orman**  Integralno kućište sa izolacijom od 60 mm sa poliuretanskom penom HFO,  koji ima GWP nivo 0;  Materijal izrade je Aisi 304 i iznutra i spolja, izuzev gornje, zadnje i  bočnih strana koji su od Aisi 430;  Monoblok jedinice, koriste gas R290 (GWP jednak 3),  Odmrzavanje toplim gasom  Delimično kanalisana ventilacija za pravilnu cirkulaciju vazduha  unutar komore;  Vođice su savijene i sigurne za ruke, police se mogu vaditi.  Mikro prekidač za zaustavljanje ventilatora radi otvaranja vrata je  mehanički i nije ga potrebno pomerati u slučaju promene smera otvaranja;  Vrata su reverzibilna, dovoljno je montirati donju šarku na suprotnoj strani;  Unutrašnje police su uglavljene i mogu se lako ukloniti kako bi se  obezbedila maksimalna pogodnost prilikom čišćenja;  Sa jednim vratima  Režim hlađenja 0° -+8°  kapacitet 700 l  snaga 0,33 Kw, 230/50 V/Hz  dimenzije 720x800x2020 mm  Uključena isporuka i montaža | ком | 2 |  |  |  |  |
| 11. | **Zamrzivač**  Integralno kućište sa izolacijom od 60 mm sa poliuretanskom penom  HFO, koji ima GWP nivo 0;  Materijal izrade je Aisi 304 i iznutra i spolja, izuzev gornje, zadnje i  bočnih strana koji su od Aisi 430;  Monoblok jedinice, koriste gas R290 (GWP jednak 3),  Odmrzavanje toplim gasom  Delimično kanalisana ventilacija za pravilnu cirkulaciju vazduha unutar komore;  Vođice su savijene i sigurne za ruke, police se mogu vaditi.  Mikro prekidač za zaustavljanje ventilatora radi otvaranja vrata je mehanički  i nije ga potrebno pomerati u slučaju promene smera otvaranja;  Vrata su reverzibilna, dovoljno je montirati donju šarku na suprotnoj strani;  Unutrašnje police su uglavljene i mogu se lako ukloniti kako bi se obezbedila  maksimalna pogodnost prilikom čišćenja;  Sa jednim vratima  Režim hlađenja -15° do - 18°  kapacitet 700 l  snaga 0,59 Kw, 230/50 V/Hz  dimenzije 720x800x2020 mm  Uključena isporuka i montaža | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12. | **Električni štednjak s 4 grejne ploče i pećnicom**  Radna površina izrađena iz jednog komada od AISI 304  nerđajućeg čelika 15/10 sa scotch brite završnom obradom.  Radna površina sa zaobljenim prednjim rubom.  Rubovi stranica pod pravim uglom za savršeno slaganje linije.  Upravljačka ploča jednostavno se skida radi lakšeg čišćenja i  održavanja.  Električne grejne ploče sa zaobljenim rubovima 300x300mm.  4 grejne ploče svaka po 3,5 kW. Prekidač sa 6 pozicija za  optimalnu kontrolu temperature  Električna pećnica GN 2/1 sa donjim i gornjim grejačem i  termostatskom regulacijom temperature od 50o do 300oC  Snaga pećnice: 7,5 kW  Noge izrađene od AISI 304 s regulacijom visine od 50 mm.  Priključna snaga: 21,5 kW  Priključni napon: 400/230V 3N 50Hz  Dimenzije: 800 x 930 x 870 mm  Proizvođač mora posedovati standard ISO 9001:2015  Uključena isporuka i montaža | ком | 1 |  |  |  |  |
| 13. | **Električni kiper tiganj 120 lit**  **inox korito, ručno zakretanje**  Plinski nagibni tiganj izrađena od AISI 304  nerđajućeg čelika 15/10 sa scotch brite završnom  obradom. Korito tiganja kapaciteta 120 litara s ručnim  zakretanjem preko višenavojnog vretena. Dno korita  tiganja od duplex inox čelik materijala debljine 3+12 mm. Korito  četvrtasto sa zaobljenim uglovima radi lakšeg čiščenja i održavanja.  Poklopac korita s 2 šarnira s oprugama koje zadržavaju poklopac u  željenom položaju. Na zadnjem delu, s  unutrašnje strane poklopca, inox ocedna traka  koja kondenzat s poklopca usmerava u korito  nagibnog tiganja. S prednje strane poklopca ergonomski  oblikovana inox ručka. 9 električnih grejača,  svaki snage 2,1 kW smeštena ispod korita,  jednoliko greju dno. Kontrola temperature u  području od 100° do 280°C preko termostata.  Sigurnosni termostat. Automatsko isključivanje  grejanja kod naginjanja tiganja. Noge izrađene od AISI  304 s regulacijom visine od 50mm.  • Ukupna priključna snaga : 19,1 kW  • Električni priključak: 400V 3N 50Hz  • Priključak vode: R 1/2"  Dimenzije: 1200 x 930 x 870 mm  Uključena isporuka i montaža | ком | 1 |  |  |  |  |
| 14. | **Električna troetažna pečenjara**  Izrada inox: X5CrNi18.10  El. pećnica : 3 kom, dim. 540x670x300 mm snage 7,5 kW  Obrada pećnice: inox  Dva para vođica u pećnici omogućavaju smeštaj  rešetke ili gastro posude veličine GN 2/1  Vrata pećnice – inoh spolja i iznutra  Termostatska regulacijom temperature od 50o do 300 oC  Mogućnost biranja rada samo donjeg ili gornjeg grejača  Inox vođice se skidaju radi lakšeg čišćenja  Inox rešetke pećnice : 3 komada ukupno  Inox podesive noge  Ukupna snaga:: 22,5 kW  Priključni napon: 400/230V 3N 50Hz  Dimenzije : 900x700x1700 mm  Uključena isporuka i montaža | ком | 2 |  |  |  |  |
| 15. | **Parno konvekcijska pećnica, električna**  - Kapacitet 6 posuda standarda GN 1/1 sa mogućnošću uvećanja kapaciteta  korišćenjem i 6 posuda većih od GN 1/1  bez potrebe menjanja šina – nosača plehova  - Dimenzije uređaja : 1000 x 800 x 790 mm odstupanje plus/minus 3%  - Priključna snaga : minimum 10 Kw , maksimum 10,5 Kw  - Materijal izrade: nerđajući čelik visokog kvaliteta  - Poprečno stavljanje plehova u peć (po širini posude) radi lakše manipulacije  - Mogućnost programiranja radnog procesa i opciono ručno podešavanje kuvanja  - Minimum 350 programa za memorisanje  - Funkcija održavanja temperature gotovog proizvoda kod odloženog posluživanja  - Upravljačka ploča sa ekranom na dodir u boji, upravljanje putem dodira i pomeranja simbola  - LED osvetljenje u kabinetu  - Automatski proces čišćenja i ispiranja nakon ubacivanja potrebnih hemikalija  - Uređaj treba da ispuni sledeće uslove radi ispunjavanja principa energetske  efikasnosti:  - Ne treba da ima bojler-radi smanjenja troškova održavanja  - Da ima sistem generisanja pare korišćenjem povratnog kondenzata i toplote  - Da ima trostruko staklo na vratima  - Uređaj mora da ima opciju pokazivanja potrošnje struje i vode za svaki kuvarski  program zasebno;  - Obavezna funkcija prepoznavanja smanjenog kapaciteta kuvanja i automatski manja potrošnja  energenata  - Ventilator koji se vrti u oba smera (autoreverzivilni) sa 5 brzina rada  - Mogućnost postavljanja 2 sonde u kabinetu za merenje tempertature u središtu proizvoda  - HACCP priključak – za praćenje svih vrednosti  - Ručni tuš sa povratnom automatikom  - Sadrži programe servisne dijagnostike  - Automatsko usisavanje/kondenzacija pare nakon završetka radnog procesa, pre otvaranja vrata  - Mogućnost odabira programa kuvanja iz memorije putem integrisanog barkod skenera  - Obavezno uputstvo na srpskom jeziku kao i interakivni video asistent sa  snimcima i instrukcijama za postupanje u određenim kuvarskim procesima    1a. Pripadajuće postolje za uređaj sa 2 reda šina za odlaganje posuda kom 1  dimenzija GN 1/1 kao i posuda većih od GN 1/1  - Dimenzije: 1000x660x800 mm odstupanje plus/minus 3%  - Materijal izrade: nerđajući čelik  1b. Uređaj za omekšavanje vode kompatibilan konvekcijskoj pećnici kom 1  - Sa jonskim izmenjivačem i karbonskim filterom  - Izmenjive patrone sa jonskom masom  - Sa protokom 200 lit/h  - Dimenzije cilindrične (visina/obim) 550x228 mm plus/minus 2%  1c. Komplet posuda za rad na uređaju:  - Pleh GN 1/1 325x530x20 mm granit emajl 6 kom  - Posuda GN 1/1 325x530x60 mm granit emajl 4 kom  - Posuda GN 1/1 325x530x100 mm nerđajući čelik 3 kom  - Pleh za pečenje jaja, presvučena neprijanjajućim eko slojem  sa modlama za 12 kom jaja 2 kom  - Gril žice od nerđajućeg čelika GN 1/1 325x530 mm 4 kom  Uključena isporuka i montaža | Комплет | 1 |  |  |  |  |
| 16. | **Univerzalna kuhinjska mašina sa standardnim priključcima**  a .Radna jedinica–elektromoto reduktor na pokretnom postolju  dim. 900x800x950+-5%,3x380 V , dve brzine ,snaga 1,4/1,8 KW  sa zaštitnom sklopkom .  b .Glavni priključak od prohroma (radno kućište)  c .Priključak za rezanje na kolutiće rez debljine 2mm i 4mm i diskom za pomfrit  kapaciteta do 500 kg /h  d .Priključak za pasiranje i struganje sa sitima(cilindrima) od 1mm,3mm,5mm,  7mm i 10 mm, radno kolo (rotor) i ulivnim levkom od prohroma ,kapacitet  do 450 kg/h  e .Priključak za sečenje na trake i kockice od 12 x12mm , radno kolo (rotor) ,  radna komora sa cilindrom, kapacitet do 600 kg.  Uključena isporuka i montaža | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 17. | **Planetarni mikser 40 litara**  - posuda od inoxa kapaciteta 40 lit.  - podešavanje brzine okretanja alata okretanjem dugmeta varijatora  brzine na prednjoj strani mašine  - 3 alata za mešanje od nerđajućeg čelika: žičana mutilica, špatula, spirala  - snaga motora 1,5 kW 400V/ 3N /50Hz  - dim.770x900x1600 mm  - težina 215 kg  - Proizvedeno po CE normama | ком | 1 |  |  |  |  |
| 18. | **Kasete za prenos hrane TERMOPORT**  kapacitet 6 GN 1/1 otvaranje sa frontalne strane | ком | 10 |  |  |  |  |
| 19. | **Mašina za pranje crnog posuđa**  \* Izrada inox 18/10 AISI 304;  \* SOFT TOUCH kontrolna tabla  \* Digitalni termometri  \* Dva puta izolovan zid 14/20 mm debljine;  \* Rezervoar sa samočišćenjem i sa kosim dnom;  \* Dva puta i protivteža vrata;  \* rotirajuće gornje i donje ruke pranja i ispiranja od nerđajućeg čelika;  \* pred ispiranje sistem 50 °;  \* 2 pumpe od nerđajućeg čelika za samopranje i pražnjenje  \* Pumpa ispiranja od nerđajućeg čelika  \* 3 integrisana filtera tanka  \* Automatsko punjenje rezervoara  \* Sistem za odvod pare;  \* Sigurnosni uređaja za otvaranje vrata  \* Sigurnosni termostat;  \* korpa od nerđajućeg čelika 700 x 700 mm  \* Sertifikati: CE  \* Dimenzije 885 x 965 x 2035h mm +/-2%  \* Radna visina 895 mm, +/-2%  \* minimalna visina umetanja 840 mm,  \* Kapacitet korpi po satu 20 - 12 - 8  \* Ciklus pranja 3 '- 5' - 7 'min.- neprekidno  \* Kapacitet tanka 101 litar+/-2%  \* Kapacitet bojlera 8 litara+/-2%  \* Potrošnja vode po ciklusu 6 litara+/-2%  \* Ukupna snaga 13400 W +/-2%  Uključena isporuka i montaža | ком | 1 |  |  |  |  |
| 20. | **Mašina za pranje posuđa**  komplet 1  Soft-touch kontrolni panel  izrada inox 18/10 AISI 304  gornjе i donje rotacione ruke pranja i ispiranje – izrada inox  četiri ciklusa pranja 60“-120“-180“-neograničeno,( 1080-540-360 tanjira/h)  interaktivni grafički displej –pokazuje sve faze pranja  temperatura pranja i ispiranja ispisane na displeju  kompletno programiranje svih parametara pranja  brojač ciklusa pranja  servisni nivo održavanja  RCB sistem ispiranja – omogućava konstantnu temperaturu ispiranja  temperatura ispiranja 80-90 °C  priključak vode 3/4  dozirna pumpa za sredstvo pranja i ispiranja  termokontrola uređaj koji garantuje izabranu temperaturu za svaki  ciklus ispiranja i u slučaju nonstop rada  potrošnja vode po ciklusu – 2,6 l +- 5%  samopranje  integrisani filteri tanka  automatsko punjenje tanka  dimenzija korpe 500x500 mm  maksimalna visina umetanja posudja 400 mm +- 5%  kapacitet rezervoara 18 l +- 5%  kapacitet bojlera za ispiranje 5 l +- 5%  dimenzije 600x650x890 mm +- 5%  ukupna snaga 6650 W +- 5%  400/3/4 50Hz  set korpi – 2 korpe PVC 12-18 tanjira,ravna korpa, korpa za escajg 2 kom  omekšivač vode sa meračem protoka 230V 50/60Hz, 4 W,  1500 l/h, priključak min 2 bar max 8 bar, dimenzije 320x660x500 mm  +- 5%, težina 16 kg +- 5%, rezervoar za so, priključak ½“**.**  Uključena isporuka i montaža | комплет | 1 |  |  |  |  |
| 21. | **Mašina za pranje veša**  - Tip grejanja: električno  - Kapacitet punjenja: 18-20 kg suvog veša  - Brzina bubnja pri centrifugiranju: minimum 980 ob/min.  - Faktor G: 400  - Kada i bubanj od nerđajućeg čelika AISI304  - Upravljanje mašinom je preko mikroprocesora.  - Automatski sistem vaganja koji detektuje količinu veša ubačenog u mašinu i  koristi samo neophodnu količinu energetskih resursa i na taj način smanjuje  vreme pranja i potrošnju.  - Displej sa bitnim parametrima pranja na srpskom jeziku.  - Jednostavan, moderan i interaktivan interfejs namenjen za pet nivoa korisnika  - Mogućnost kreiranja kontrolnog sistema konektovanog preko Wi-Fi na Cloud  - Zapremina bubnja: minimum 180 dm3  - Prečnik vrata: minimum 460 mm  - Potrošnja vode po ciklusu (za 100% nominalnog kapaciteta) 116,2 litara.  - Priključak struje: 400V/3N /50-60 Hz  - Ukupna snaga maksimum 21,36 kW  - Dimenzije (ŠxDxV): 970x940x1460 mm +/- 2%  - Neto težina: 385 kg+/-2%  - Nivo buke: do 65 dB  - Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015  Uključena isporuka i montaža | ком | 1 |  |  |  |  |
| 22. | **Mašina za sušenje veša**  - Tip grejanja: električno  - Kapacitet punjenja: 33-35 kg veša po punjenju  - Zapremina bubnja: 665-680 dm3  - Prečnik i dubina bubnja: Ø1080x755 mm, +/-5%  - Otvor vrata (staklena vrata) Ø 612 mm +/-5%  - Elektronski programator sa 35 podesivih ciklusa. 10 ciklusa je već podešeno,  - Koristi tehnologiju invertera, sa mogućnošću promene svih parametara sušenja,  od brzine bubnja do temperature i tajminga, direktno sa tastature i tokom ciklusa  - Automatska promena smera okretanja bubnja putem invertera  - Sistem direktnog prenosa snage umesto kaiševa  - Bubanj od INOX-a, bez temelja i ankerisanja,  - Priključni napon:, 400V/ 3N /50Hz  - Ukupna snaga: 39,5 kW, +/-5%  - Dimenzije (ŠxDxV): 1140x1205x1835 mm  - Neto težina: 325 kg  - Nivo buke: 64 dB  - Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015  Uključena isporuka i montaža | ком | 1 |  |  |  |  |
| 23. | **Mašina za pranje posuđa**  komplet 1  Soft-touch kontrolni panel  izrada inox 18/10 AISI 304  gornjе i donje rotacione ruke pranja i ispiranje – izrada inox  četiri ciklusa pranja 60“-120“-180“-neograničeno,( 1080-540-360 tanjira/h)  interaktivni grafički displej –pokazuje sve faze pranja  temperatura pranja i ispiranja ispisane na displeju  kompletno programiranje svih parametara pranja  brojač ciklusa pranja  servisni nivo održavanja  RCB sistem ispiranja – omogućava konstantnu temperaturu ispiranja  temperatura ispiranja 80-90 °C  priključak vode 3/4  dozirna pumpa za sredstvo pranja i ispiranja  termokontrola uređaj koji garantuje izabranu temperaturu za svaki  ciklus ispiranja i u slučaju nonstop rada  potrošnja vode po ciklusu – 2,6 l +- 5%  samopranje  integrisani filteri tanka  automatsko punjenje tanka  dimenzija korpe 500x500 mm  maksimalna visina umetanja posudja 400 mm +- 5%  kapacitet rezervoara 18 l +- 5%  kapacitet bojlera za ispiranje 5 l +- 5%  dimenzije 600x650x890 mm +- 5%  ukupna snaga 6650 W +- 5%  400/3/4 50Hz  set korpi – 2 korpe PVC 12-18 tanjira,ravna korpa, korpa za escajg 2 kom  omekšivač vode sa meračem protoka 230V 50/60Hz, 4 W,  1500 l/h, priključak min 2 bar max 8 bar, dimenzije 320x660x500 mm  +- 5%, težina 16 kg +- 5%, rezervoar za so, priključak ½“  Uključena isporuka i montaža | ком | 1 |  |  |  |  |
| 24. | **Električni štednjak s 4 grejne ploče i pećnicom**  Radna površina izrađena iz jednog komada od AISI 304  nerđajućeg čelika 15/10 sa scotch brite završnom obradom.  Radna površina sa zaobljenim prednjim rubom.  Rubovi stranica pod pravim uglom za savršeno slaganje linije.  Upravljačka ploča jednostavno se skida radi lakšeg čišćenja i  održavanja.  Električne grejne ploče sa zaobljenim rubovima 300x300mm.  4 grejne ploče svaka po 3,5 kW. Prekidač sa 6 pozicija za  optimalnu kontrolu temperature  Električna pećnica GN 2/1 sa donjim i gornjim grejačem i  termostatskom regulacijom temperature od 50o do 300oC  Snaga pećnice: 7,5 kW  Noge izrađene od AISI 304 s regulacijom visine od 50 mm.  Priključna snaga: 21,5 kW  Priključni napon: 400/230V 3N 50Hz  Dimenzije: 800 x 930 x 870 mm  Proizvođač mora posedovati standard ISO 9001:2015**.**  Uključena isporuka i montaža | ком | 1 |  |  |  |  |
| 25. | **Rashladni orman**  Integralno kućište sa izolacijom od 60 mm sa poliuretanskom penom HFO,  koji ima GWP nivo 0;  Materijal izrade je Aisi 304 i iznutra i spolja, izuzev gornje, zadnje i  bočnih strana koji su od Aisi 430;  Monoblok jedinice, koriste gas R290 (GWP jednak 3),  Odmrzavanje toplim gasom  Delimično kanalisana ventilacija za pravilnu cirkulaciju vazduha  unutar komore;  Vođice su savijene i sigurne za ruke, police se mogu vaditi.  Mikro prekidač za zaustavljanje ventilatora radi otvaranja vrata je  mehanički i nije ga potrebno pomerati u slučaju promene smera otvaranja;  Vrata su reverzibilna, dovoljno je montirati donju šarku na suprotnoj strani;  Unutrašnje police su uglavljene i mogu se lako ukloniti kako bi se  obezbedila maksimalna pogodnost prilikom čišćenja;  Sa jednim vratima  Režim hlađenja 0° -+8°  kapacitet 700 l  snaga 0,33 Kw, 230/50 V/Hz  dimenzije 720x800x2020 mm  Uključena isporuka i montaža | ком | 1 |  |  |  |  |
| 26. | **Mašina za pranje veša**  - Tip grejanja: električno  - Kapacitet punjenja: 18-20 kg suvog veša  - Brzina bubnja pri centrifugiranju: minimum 980 ob/min.  - Faktor G: 400  - Kada i bubanj od nerđajućeg čelika AISI304  - Upravljanje mašinom je preko mikroprocesora.  - Automatski sistem vaganja koji detektuje količinu veša ubačenog u mašinu i  koristi samo neophodnu količinu energetskih resursa i na taj način smanjuje  vreme pranja i potrošnju.  - Displej sa bitnim parametrima pranja na srpskom jeziku.  - Jednostavan, moderan i interaktivan interfejs namenjen za pet nivoa korisnika  - Mogućnost kreiranja kontrolnog sistema konektovanog preko Wi-Fi na Cloud  - Zapremina bubnja: minimum 180 dm3  - Prečnik vrata: minimum 460 mm  - Potrošnja vode po ciklusu (za 100% nominalnog kapaciteta) 116,2 litara.  - Priključak struje: 400V/3N /50-60 Hz  - Ukupna snaga maksimum 21,36 kW  - Dimenzije (ŠxDxV): 970x940x1460 mm +/- 2%  - Neto težina: 385 kg+/-2%  - Nivo buke: do 65 dB  - Kod izrade mašine moraju biti zadovoljeni standardi  ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015  Uključena isporuka i montaža | kom | 1 |  |  |  |  |
| 27. | **Rashladni orman**  Integralno kućište sa izolacijom od 60 mm sa poliuretanskom penom HFO,  koji ima GWP nivo 0;  Materijal izrade je Aisi 304 i iznutra i spolja, izuzev gornje, zadnje i  bočnih strana koji su od Aisi 430;  Monoblok jedinice, koriste gas R290 (GWP jednak 3),  Odmrzavanje toplim gasom  Delimično kanalisana ventilacija za pravilnu cirkulaciju vazduha  unutar komore;  Vođice su savijene i sigurne za ruke, police se mogu vaditi.  Mikro prekidač za zaustavljanje ventilatora radi otvaranja vrata je  mehanički i nije ga potrebno pomerati u slučaju promene smera otvaranja;  Vrata su reverzibilna, dovoljno je montirati donju šarku na suprotnoj strani;  Unutrašnje police su uglavljene i mogu se lako ukloniti kako bi se  obezbedila maksimalna pogodnost prilikom čišćenja;  Sa jednim vratima  Režim hlađenja 0° -+8°  kapacitet 700 l  snaga 0,33 Kw, 230/50 V/Hz  dimenzije 720x800x2020 mm  Uključena isporuka i montaža | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** |  |  |  |  |  |  |

**М.П. ЗА ПОНУЂАЧА:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку **НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ И ВЕШЕРАЈ *,*** ЈН број **9/2019**.

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- ЈН. 9/2019 – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУХИЊУ И ВЕШЕРАЈ**

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде*

**МОДЕЛ УГОВОРА**

**Центар за заштиту одојчади**

**Деце и омладине**

Београд, ул. Звечанска бр.7

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УГОВОР**

# **О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Закључен дана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ између:

1. **Центар за заштиту одојчади,деце и омладине** Београд, ул. Звечанска бр., коју заступа Зоран Милачић, директор (у даљем тексту: купац) ПИБ: 100286755

и

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** из \_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_бр.\_\_\_, које заступа директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: продавац), ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Понуђачи учесници у заједничкој понуди или подизвођачи (опционо):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде* са *учешћем подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени остали учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи),*

*Напомена: Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.*

Број ЈН: *9/2019.*

**Члан 1.**

* 1. **Уговорне стране констатују:**

- да је купац, на основу члана 60. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), објавио јавни позив за прикупљање понуда у отвореном поступку на Порталу јавних набавки, дана \_\_\_\_\_\_\_. године за набавку добара- Набавка опреме кухињу и вешерај;

- да је продавац доставио понуду број:\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда продавца у потпуности одговара захтевима из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

- да је купац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама, у складу са продавчевом понудоми одлуком о додели уговора бр.\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. године изабрао продавца за испоруку добара- опрема за кухињу и вешерај.

**Члан 2.**

2.1. Предмет овог уговора је купопродаја **опреме за кухињуи вешерај** у количини и по ценама из понуде број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара са ПДВ-ом. У цену је укључена испорука, уградња, пуштање у рад, као и обука запослених за рад на опреми, односно сви зависни трошкови које продавац има приликом реализације уговора.

**Члан 3.**

3.1. Цене исказане чланом 2. Уговора, односно понудом извршиоца број:\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, су фиксне и не могу се мењати до окончања уговора.

**Члан 4.**

4.1**.** Продавац се обавезује да испоручи добра која су предмет овог уговора у складу са чланом 2. овог уговора и у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде и осталим одредбама овог уговора.

4.2. Ако се записнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, продавац мора исте отклонити најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, а уколико то не учини, купац може једнострано раскинути уговор.

4.3. Уколико се унаредним испорукама за иста добразаписнички утврди да добра која је продавац испоручио купцу имају недостатке у квалитету и очигледних грешака, уговор се раскида.

**Члан 5.**

5.1. Продавац је дужан да реализује предмет набавке у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (највише 60 дана) од дана закључења уговора.

5.2. Место реализације предмета набавке- испоруке, уградње, пуштања у рад и обука запослених за управљање – адресе радних јединица наручиоца.

5.3. Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице купца у месту испоруке изврши квалитетан и количински пријем добара и неопходне пратеће документације што се потврђује потписом отпремнице – рачуна продавца.

5.4. Продавац се обавезује да на фактури наведе заводни број Уговора додељен од стране Наручиоца, као и назив предметне набавке.

5.5. Продавац се обавезује да фактуру, пре достављања Наручиоцу, региструје у централном регистру фактура, у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура ((«Службени гласник РС», бр. 7/2018).

5.6. Наручилац је дужан да измирује новчане обавезе по фактурама које су исправно регистроване у централном регистру фактура.

**Члан 6.**

6.1. Достављена фактура купцу представља основ за плаћање уговорне цене.

6.2. Купац се обавезује да у року од 45 дана (бескаматни период) од дана пријема исправно испостављене фактуре по преузимању добара плати цену за испоручена добра – и то на рачун продавца број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке.

6.3. Ако продавац испоручи предмет уговора у квалитету и квантитету који је утврђен, а купац не плати у року из претходне тачке овог члана, продавац може једнострано раскинути уговор.

**Члан 7.**

7.1. Ако укупна прекорачења рока из члана 5. овог уговора, трају више од 5 (пет) дана, Наручилац има право наплате средства обезбеђења за добро извршења посла и право да раскине предметни уговор.

7.2. Продавац је у обавези да у случају немогућности испоруке након требовања од стране купца, у року од 48 сати купца писаним путем обавести о разлозима кашњења и да се изјасни о даљем току испуњења уговорних обавеза. Уколико би наведено реметило редовно функционисање Установе, купац може једнострано раскинути уговор.

**Члан 8.**

*Средства обезбећења*

Извршилац се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања Уговора достави:

1. БЛАНКО МЕНИЦУ - као средство обезбеђења за добро извршење посла, прописно потписану и оверену, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10 % од укупне вредности уговора са свим трошковима без ПДВ-а.

Предметна меница за добро извршење посла активираће се у случају да Извршилац не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.

Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена Извршиоцу након истека рока од З0 дана од извршења свих уговорених обавеза.

Уз одговарајућу меницу Извршилац је дужан да достави и следећа документа:

- прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење),

- фотокопију Картона депонованих потписа,

- фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање понуђача),

- фотокопију захтева за регистрацију менице, оверену од стране пословне банке или копију листинга са сајта НБС.

**Члан 9.**

9.1. Уговор се закључује на период до 31.12.2019. године.

9.2. Уговор ступа на снагу даном потписивања друге уговорне стране.

**Члан 10.**

10.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

10.2. Уколико спорови између купца и продавца не буду решени споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

**Члан 11.**

11.1. Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

11.2. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

11.3. Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за сваку уговорну страну.

11.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор потписале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Директор Центра**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ***

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ***

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке- Набавка опреме за кухињу и вешерај *,* бр. **9/2019**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

***ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА***

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................*[навести назив понуђача]* у отвореном поступку јавне набавке- Набавка опреме за кухињу и вешерај*,* бр. **9/2019** поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*